{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["1.DDC","2.VARIABLE","3.LARM"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1.DDC","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5}
["Fabrikat/Modell","DDC","AS","IP","Port","Protokoll","Ev. enhetsadress"]
["SAIA PCD 3",1,"AS1","192.168.35.123",5050,"SBUS",1]
["Corrigo E",2,"AS2","192.168.35.69",10001,"MODBUS RTU",125]
["Beckhoff XX",3,"AS3","192.168.35.70",502,"MODBUS TCP","-"]
["…"]

{"sheet":"2.VARIABLE","index":1,"n_rows":5,"n_cols":11,"rows_kept":5}
["NAME","TYPE","UNIT","ADR","RAW_ZERO","RAW_FULL","ENG_ZERO","ENG_FULL","ENG_UNIT","FORMAT","COMMENT"]
["003_006_55_01_GT01_01_PV","LONG",1,"R123",-400,400,-40,40,"°C","##.#EU","Utetemperatur"]
["003_006_56_01_GT01_01_CSP","LONG",1,"R124",0,1000,0,100,"°C","##.#EU","Beräknat börvärde"]
["003_006_56_01_SV01_01_OP","LONG",1,"R125",0,1000,0,100,"%","###EU","Utsignal"]
["003_006_56_01_P01_01_CMD","DIGITAL",1,"F123",0,1,0,1,null,"#","Manöver"]

{"sheet":"3.LARM","index":2,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4}
["Larmtag","Kommentar/larmtext","Larmklass"]
["003_006_56_01_P01_01_AL","Driftfel","BL"]
["003_006_56_01_P01_01_GT01_01_AL","Regleravvikelse","BL"]
["003_006_56_01_GP01_01_AL","Lågt systemtryck","AL"]